制作：自动化 辛志

填空题（14）
1.[二、十、十六进制转换]
2.[带小数二、十、十六进制转换]
3.三态门的三种状态分别是高电平、低电平、_____。
4.[将F=AB+AB’+A’C化简为最简与或表达式]
4.单稳态触发器的作用是_____。
5.n位计数器有_____个无效状态。
6.已知中断向量号为【忘了】，求中断向量地址，该中断向量在存储器中的实际地址为____到____。
选择题（7*2）
略
简答题（4*5）
1.编码器、译码器、数据选择器、数据分配器是什么？分别说出一个典型应用。
2.同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路的区别是什么？现态、次态、驱动方程、状态方程、输出方程是什么？
3.自动中断结束方式和非自动中断结束方式的区别是什么？非自动中断结束方式又可以分为哪两类，有什么区别？
4.串行通信的同步和异步方式的区别是什么？
计算题（15）
同步时序逻辑电路，包含三个JK触发器，一个输出Y，要求：1.分析同步还是异步；2.写出驱动方程和状态方程；3.写出状态真值表；4.写出状态图；5.判断逻辑功能。（辛志注：图略，功能为7位环形计数器）
电路设计题（15）
给出8088CPU、两个存储器、一个译码器的框图，存储器各有13条地址线、8条数据线。存储器1的开始地址为4000H，存储器2的开始地址为6000H。问：
1.存储器的容量是多少。
2.实现以下功能：将存储器1的值和存储器2的值倒序交换。要求给框图连线，编写程序段。
系统设计题（20）
一仓库要求温度在20-25摄氏度之间，使用所学微机知识，设计一个系统，能够测量和控制仓库温度。
1.说明需要哪些元件。
2.说明系统工作方式。
3.画出框图概要。
（题注：简要画出即可；温度传感器可以测量温度并输出对应模拟信号）

附录
给出了8088、8251、8253、8255、8259、0806、0832的引脚图和控制字。
